À respeito das alterções da porta da sala 8-006

* Instalação um sistema de abertura da porta com trancaa elétrica.
* O grupo disponibilizará uma chave e um cartão RFID na guarita do prédio da Engenharia de Computação

Para atender às normas de segurança, será feito:

* Uso de uma tranca elétrica abrível por meio de cartão RFID ou de chave.
* Em caso de queda de energia, a parte elétrica estará desativada, e a porta volta a ser acessível apenas por meio de chave.

À respeito da trancaa elérica

Sobre os danos (reparáveis ou irreparáveis)